
[](http://www.google.bg/url?sa=i%26rct=j%26q=%26esrc=s%26source=images%26cd=%26cad=rja%26uact=8%26ved=2ahUKEwjE1anok_PbAhVSmbQKHaCKByMQjRx6BAgBEAU%26url=http:/www.furniture-magazine.com/news/article/nowy-styl-group-exhibits-health-wellbeing-show-2014/%26psig=AOvVaw1iV-OWCPsj48E1dVPDuwlu%26ust=1530165215790495)

Офис стол Navigo MESH



**NS NAVIGO-MESH HRUA TS25 SFB1 R35K2 GL-STD LU2 MF01/SM-03**

Ергономичен стол.

Синхронен механизъм SFB1 / автоматично саморегулиране силата на люлеене според теглото на седящия

Тапицирана седалка SM, облегалка- мрежа

Инжектирана пяна

Лумбална опора

Подлакътници, регулируеми по височина

Тапицирана опора за глава

Петлъчева полиамидна база , черна

РЕГУЛИРОВКИ:

* възможност за свободно люлеене - облегалката и седалката се накланят синхронно, /ъгъл на наклон на облегалката от 33 °, синхронизиран с ъгъла на наклон на седалката 11°/ - ляв лост под седалката.
* възможност за заключване на облегалката в 5 позиции – ляв лост под седалката.
* регулируема сила на накланяне на облегалката посредством ляв лост под седалката,
* регулируема дълбочина на седалката - 50 мм (допълнителна опция),
* Anti-Shock - функция, която предпазва гърба на потребителя от удара от облегалката след освобождаване на ключалката,
* регулируема височина на облегалката - 70 мм, Харпов механизъм със степени – застопоряване на базата с крак и повдигане с ръце на облегалката гладко регулируема височина на стола с пневматично повдигане.
* Регулиране на лумбалната опора с 2 ръце се захваща откъм мрежата и се нагласява до удобство.
* Регулиране на седалката по височина – десен лост под седалката / на седящия /
* Регулиране на подлакътници по височина - чрез палчета от външните им страни

**ВИДЕО**: https://youtu.be/Bzr6BBorhuY